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Tvrtka: TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: AO-IMS-01
Verzija: v1.1
Datum: 25.09.2026.
Odobrio: Direktor
UPRAVLJANJE DOKUMENTOM
· Vlasnik dokumenta: HSE referent (vođenje matrice) i Predstavnik uprave (MR)
· Odobrio: Direktor
· Status: Kontrolirani dokument, jedina mjerodavna matrica okolišnih aspekata TEHMA d.o.o. (elektronička verzija je mjerodavna)
· Metodologija: PROC-IMS-07 Identifikacija aspekata okoliša i usklađenost s propisima, v1.1
· Datum zadnjeg preispitivanja: 25.09.2026.
· Sljedeće preispitivanje: pri promjeni djelatnosti, otvaranju novog gradilišta ili izmjeni propisa, a najmanje jednom godišnje u sklopu upravine ocjene
Povijest verzija
	Verzija
	Datum
	Opis promjene
	Odobrio

	v1.0
	10.11.2025.
	Inicijalno izdanje matrice aspekata i rizika IMS
	Direktor

	v1.1
	25.09.2026.
	U matricu objedinjen sadržaj lista REG-AO iz TEHMA-IMS-Registra, inicijalno popunjenog obrasca FRM-IMS-09 i okolišnog dijela IMS-RISK-ENV; te evidencije označene su kao zastarjele (zapažanje DNV RENRAJ-0004).
Metodologija ujednačena s PROC-IMS-07 v1.1: Z = V x P, prag značajnosti 10, uvjeti nastanka (R, I, IS), obrazloženje za svaki značajan aspekt.
Dodani aspekti podmorskih radova, završnih radova, uređenja okoliša, rada u naselju (DV Pčelica) i nepovoljnih vremenskih uvjeta; veza sa stavkama registra rizika RIZ-IMS-01 v1.1.
Datum u zaglavlju više se ne ispisuje automatski (ranije polje s tekućim datumom).
	Direktor


SVRHA, OPSEG I PRIMJENA
Matrica evidentira okolišne aspekte svih aktivnosti TEHMA d.o.o. (niskogradnja, visokogradnja, završni radovi, podmorski radovi, uređenje okoliša, transport, skladištenje i uredske aktivnosti), procjenjuje njihove utjecaje na okoliš i određuje značajne aspekte, u skladu s točkom 6.1.2 norme ISO 14001:2015. Primjenjuje se na sva gradilišta, skladišta i ured te na aktivnosti podizvođača.
Ocjena se provodi prema metodologiji opisanoj u PROC-IMS-07:
· Značajnost: Z = V x P (V - vjerojatnost ili učestalost nastanka, P - ozbiljnost utjecaja na okoliš; svaki od 1 do 5; Z od 1 do 25)
· Aspekt je značajan (DA) ako je Z 10 ili više, ili ako je P = 5 bez obzira na vjerojatnost, ili ako zakonski zahtjev zaštite okoliša povezan s aspektom nije u potpunosti ispunjen (ocjena 1 ili 2 u PUZ-IMS-01), ili ako je u proteklih 12 mjeseci zaprimljena opravdana pritužba zainteresirane strane.
· Uvjeti nastanka: R - redovni uvjeti rada; I - izvanredni uvjeti (pokretanje i zaustavljanje, održavanje, kvar, nepovoljni vremenski uvjeti); IS - izvanredna situacija (izlijevanje, požar, nezgoda).
· Obrazloženje: za svaki značajan aspekt ocjena je obrazložena u poglavlju 4.
Ljestvice ocjene
	Ocjena
	V - vjerojatnost / učestalost
	P - ozbiljnost utjecaja na okoliš

	1
	Vrlo rijetko; samo u malo vjerojatnoj izvanrednoj situaciji
	Zanemariv utjecaj

	2
	Rijetko (nekoliko puta u više godina)
	Mali, lokalan, kratkotrajan i potpuno povratan

	3
	Povremeno (na dijelu projekata ili približno jednom godišnje)
	Umjeren, lokalan, sanira se vlastitim mjerama; ili utječe na susjede (moguće pritužbe)

	4
	Često (na većini gradilišta, više puta godišnje)
	Velik; onečišćenje tla ili vode koje zahtijeva sanaciju; osjetljiva lokacija

	5
	Stalno ili svakodnevno
	Vrlo velik; dugotrajna ili nepovratna šteta (npr. more, zaštićeno područje)


OBJEDINJAVANJE RANIJIH EVIDENCIJA
Tablica prikazuje kamo je prenesena svaka stavka iz ranijih evidencija aspekata. Stavke istog sadržaja spojene su, a ocjene su ponovno određene prema jedinstvenoj metodologiji. Zasebne matrice po gradilištu ne vode se; aspekti specifični za lokaciju upisuju se u ovu matricu uz naziv lokacije.
	Aspekt v1.1
	AO-IMS-01 v1.0
	REG-AO
	FRM-IMS-09 v1.0
	IMS-RISK-ENV v1.0 / PROC-IMS-07 v1.0

	A-01
	AO1
	-
	AO-01 (dio)
	prašina; iskapanje

	A-02
	AO7 (buka)
	1
	AO-05
	buka

	A-03
	AO2
	2
	AO-04
	emisije ispušnih plinova; gorivo

	A-04
	AO7
	-
	-
	-

	A-05
	-
	3
	AO-02 (dio)
	prolijevanje betona, žbuke, mulja

	A-06
	-
	-
	AO-02
	građevinski otpad

	A-07
	-
	5
	-
	građevinski otpad

	A-08
	AO5
	-
	-
	opasni otpad

	A-09
	AO4
	-
	-
	ambalažni otpad

	A-10
	-
	-
	AO-06
	-

	A-11
	-
	4
	AO-01
	izlijevanje goriva (primjer 2)

	A-12
	AO6
	-
	-
	-

	A-13
	AO3
	-
	AO-07
	more i obalne zone

	A-14
	-
	-
	-
	more i obalne zone

	A-15
	-
	-
	AO-03
	-

	A-16
	-
	-
	-
	izvanredne situacije (požar)

	A-17, A-18, A-20, A-21
	-
	-
	-
	novo (preispitivanje 25.09.2026.)

	A-19
	-
	-
	-
	potrošnja resursa (voda, energija)

	A-22
	AO8
	6
	AO-08
	-
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MATRICA ASPEKATA I RIZIKA OKOLIŠA
V1.1

TABLICA MATRICE ASPEKATA I UTJECAJA
Stanje na dan preispitivanja 25.09.2026. Uvjeti: R - redovni, I - izvanredni, IS - izvanredna situacija. Značajni aspekti (DA) označeni su bojom.
	ID
	Aktivnost / proces
	Aspekt okoliša
	Utjecaj na okoliš
	Uvjeti
	V
	P
	Z
	Značajan
	Zakonski zahtjev (RZZ)
	Mjere kontrole (postojeće i planirane)
	Nositelj
	Rok / status
	Veza RIZ

	A-01
	Iskop i zemljani radovi
	Prašina; uklanjanje tla i vegetacije
	Onečišćenje zraka; oštećenje tla i vegetacije
	R
	4
	3
	12
	DA
	Zakon o zaštiti zraka; uvjeti iz akata za građenje
	Vlaženje površina i prometnica gradilišta u suhom razdoblju; ograničenje brzine vozila; očuvanje vegetacije izvan zone radova; prilagodba plana radova tijekom suše.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	R-13, R-21

	A-02
	Strojni radovi i rušenje, osobito u naselju (npr. DV Pčelica)
	Buka i vibracije
	Uznemiravanje stanovnika i korisnika susjednih objekata
	R
	4
	3
	12
	DA
	Zakon o zaštiti od buke
	Rad u dopuštenom vremenu; ispravni strojevi; bučni radovi u terminima dogovorenim s investitorom; evidencija pritužbi.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	R-13

	A-03
	Rad strojeva i transport
	Potrošnja goriva; emisije ispušnih plinova
	Onečišćenje zraka; emisije CO2 (klimatske promjene)
	R
	5
	2
	10
	DA
	Zakon o zaštiti zraka
	Redovno održavanje strojeva i vozila; planiranje ruta; gašenje strojeva u praznom hodu; mjesečna evidencija potrošnje goriva (P-10).
	HSE referent
	31.03.2027. / otvoreno
	P-10

	A-04
	Transport materijala i otpada
	Buka, prašina i blato na javnim prometnicama
	Uznemiravanje zajednice; onečišćenje prometnica
	R
	4
	2
	8
	NE
	Zakon o cestama (privremena regulacija prometa)
	Planiranje ruta i vremena vožnje; čišćenje kotača i prilaza; prekrivanje tereta.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	-

	A-05
	Betoniranje
	Ispiranje miješalica, pumpi i alata
	Onečišćenje tla i voda (alkalna voda, cementni mulj)
	R, I
	3
	4
	12
	DA
	Zakon o vodama
	Određeno mjesto za ispiranje (nepropusna podloga ili posuda); zabrana ispiranja u tlo, slivnike i more; uvjet u narudžbi betona.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	-

	A-06
	Betoniranje i zidarski radovi
	Otpad od betona, morta i ambalaže
	Zauzimanje prostora odlagališta
	R
	4
	2
	8
	NE
	Zakon o gospodarenju otpadom
	Odvajanje po vrstama; predaja ovlaštenom sakupljaču; očevidnik otpada.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	R-14

	A-07
	Rušenje, demontaža i rekonstrukcija
	Građevni otpad (beton, opeka, metal, drvo, miješani)
	Zauzimanje prostora odlagališta; trošenje resursa
	R
	5
	3
	15
	DA
	Zakon o gospodarenju otpadom; Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom
	Razdvajanje u označenim spremnicima; predaja ovlaštenom sakupljaču uz prateći list; očevidnik otpada (FRM-IMS-07); mogućnost oporabe (P-05).
	HSE referent
	trajno / aktivno
	R-14, P-05

	A-08
	Održavanje strojeva, završni radovi, intervencije
	Opasni otpad (zauljeni otpad, sorbenti, ambalaža boja i kemikalija); miješanje s neopasnim
	Onečišćenje tla i voda
	R
	3
	4
	12
	DA
	Zakon o gospodarenju otpadom
	Odvojeni označeni spremnici za opasni otpad; natkriveno skladištenje; predaja ovlaštenom sakupljaču; obuka radnika; kontrola prema FRM-IMS-18.
	HSE referent
	trajno / aktivno
	R-14

	A-09
	Nabava materijala
	Ambalažni otpad
	Opterećenje okoliša otpadom
	R
	4
	2
	8
	NE
	Zakon o gospodarenju otpadom
	Odvojeno prikupljanje ambalaže; s dobavljačima dogovarati povrat ambalaže (P-05).
	Direktor / MR
	31.03.2027. / otvoreno
	P-05

	A-10
	Skladištenje materijala na gradilištu
	Rasipanje i ispiranje rasutog materijala (cement, pijesak, šljunak)
	Onečišćenje tla, oborinske odvodnje i mora
	R, I
	3
	3
	9
	NE
	Zakon o vodama
	Natkriveno ili prekriveno skladištenje na paletama; udaljenost od slivnika; pojačane mjere pri najavi jakih oborina.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	R-22

	A-11
	Tankiranje i pretakanje goriva, rukovanje uljima
	Izlijevanje goriva ili ulja
	Onečišćenje tla, oborinske odvodnje i podzemnih voda
	IS
	3
	4
	12
	DA
	Zakon o vodama; Zakon o gospodarenju otpadom (zbrinjavanje onečišćenog materijala)
	Spremnici s tankvanama; tankiranje na određenom mjestu; apsorbenti i prekrivač slivnika na označenom mjestu; PROC-IMS-09 i PLAN-IIZS (scenarij IIZS-03); korektivne radnje iz ZAP-VJ-01.
	HSE referent
	31.12.2026. / otvoreno
	R-15, P-06

	A-12
	Rad i održavanje strojeva na gradilištu
	Curenje ulja, maziva i hidrauličnog ulja
	Onečišćenje tla
	I
	3
	4
	12
	DA
	Zakon o vodama
	Redovno servisiranje; dnevna vizualna provjera strojeva; podmetači ispod strojeva; servisiranje samo na zaštićenoj podlozi.
	Voditelj gradilišta
	31.03.2027. / otvoreno
	R-10

	A-13
	Podmorski radovi i radovi uz more
	Izlijevanje goriva ili ulja s plovila i strojeva
	Onečišćenje mora i obalnog područja
	IS
	2
	5
	10
	DA
	Zakon o vodama; Zakon o zaštiti prirode
	Plutajuće apsorpcijske brane i apsorbenti na mjestu rada; tankiranje izvan mora; ispravnost plovila i strojeva; PLAN-IIZS. Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač, evaluiran na FRM-IMS-06 prije angažmana, uz ugovorom prenesene okolišne mjere.
	HSE referent
	trajno (svaki rad uz more) / aktivno
	R-15, R-23

	A-14
	Podmorski radovi i radovi uz more
	Zamućenje mora; poremećaj morskog dna; ispiranje materijala u more
	Utjecaj na morska staništa i kakvoću mora
	R
	3
	4
	12
	DA
	Zakon o zaštiti prirode; Zakon o vodama; uvjeti iz akata za građenje
	Ograničenje zone rada; zabrana odlaganja materijala u more; zaštitne zavjese gdje su propisane; provjera uvjeta iz akata za građenje prije početka radova. Podmorske radove izvodi specijalizirani podizvođač, evaluiran na FRM-IMS-06 prije angažmana, uz ugovorom prenesene okolišne mjere.
	Voditelj gradilišta
	trajno (svaki rad uz more) / aktivno
	R-23

	A-15
	Zavarivanje i rezanje metala
	Dim i plinovi
	Lokalno onečišćenje zraka
	R
	2
	2
	4
	NE
	-
	Rad u prozračenom prostoru; ispravna oprema.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	-

	A-16
	Vruće radnje; skladištenje zapaljivih tvari
	Požar na gradilištu
	Emisije dima; onečišćenje vodom za gašenje; otpad
	IS
	1
	4
	4
	NE
	Zakon o zaštiti od požara
	Aparati za gašenje; nadzor vrućih radova; postupanje prema PROC-IMS-09.
	HSE referent
	trajno / aktivno
	R-15

	A-17
	Završni radovi
	Uporaba boja, lakova, ljepila i otapala
	Emisije hlapivih organskih spojeva; opasna ambalaža
	R
	3
	2
	6
	NE
	Zakon o gospodarenju otpadom (ambalaža)
	Zatvorene posude; sigurnosno-tehnički listovi na gradilištu; ambalaža kao opasni otpad (A-08).
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	-

	A-18
	Radovi na uređenju okoliša
	Zemljani radovi, sadnja, uporaba gnojiva; nove zelene površine (pozitivan aspekt)
	Utjecaj na tlo; povećanje zelenih površina
	R
	2
	2
	4
	NE
	-
	Uporaba materijala prema projektu; zaštita postojećeg drveća.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	-

	A-19
	Rad na gradilištu općenito
	Potrošnja vode i električne energije
	Trošenje prirodnih resursa
	R
	4
	1
	4
	NE
	-
	Racionalna uporaba; zatvaranje ventila i isključivanje opreme kad se ne koristi.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	-

	A-20
	Rad pri nepovoljnim vremenskim uvjetima (bura, jake oborine)
	Raznošenje otpada, prašine i lakog materijala; ispiranje mulja
	Onečišćenje okoline, oborinske odvodnje i mora
	I
	3
	3
	9
	NE
	Zakon o vodama
	Učvršćivanje spremnika i materijala; zaštita slivnika; mjere iz R-21 i R-22.
	Voditelj gradilišta
	trajno / aktivno
	R-21, R-22

	A-21
	Rušenje, rezanje i brušenje pri rekonstrukcijama i završnim radovima (npr. DV Pčelica)
	Prašina
	Onečišćenje zraka u naselju; utjecaj na korisnike susjednih objekata i djecu
	R
	4
	3
	12
	DA
	Zakon o zaštiti zraka
	Vlaženje; alati s usisom; prekrivanje i zatvaranje zone rada; čišćenje prilaza; prašnjavi radovi u terminima dogovorenim s investitorom.
	Voditelj gradilišta
	trajno (tijekom projekta) / aktivno
	R-12, R-13

	A-22
	Uredske aktivnosti
	Potrošnja papira i energije
	Neizravni utjecaj na resurse i emisije
	R
	3
	1
	3
	NE
	-
	Digitalna dokumentacija; elektronički računi i arhiva; isključivanje opreme.
	MR
	trajno / aktivno
	-


Ukupno aspekata: 22; značajnih: 11 (A-01, A-02, A-03, A-05, A-07, A-08, A-11, A-12, A-13, A-14, A-21).
OBRAZLOŽENJE OCJENE ZNAČAJNIH ASPEKATA
	ID
	Aspekt
	Obrazloženje ocjene
	Veza RIZ-IMS-01

	A-01
	Prašina; uklanjanje tla i vegetacije
	Iskopi se izvode na većini gradilišta (V=4). Prašina utječe na okolne stanovnike i vegetaciju; utjecaj je lokalan i povratan, ali izražen u suhom i vjetrovitom razdoblju (P=3). Z=12.
	R-13, R-21

	A-02
	Buka i vibracije
	Strojni radovi odvijaju se svakodnevno tijekom grubih radova (V=4). Gradilišta u naselju i uz objekte osjetljivih korisnika izložena su pritužbama (P=3). Z=12.
	R-13

	A-03
	Potrošnja goriva; emisije ispušnih plinova
	Strojevi i vozila rade svakodnevno (V=5). Pojedinačni utjecaj je umjeren i kratkotrajan (P=2), ali stalan i povezan s emisijama stakleničkih plinova. Z=10.
	P-10

	A-05
	Ispiranje miješalica, pumpi i alata
	Ispiranje se provodi nakon svakog betoniranja (V=3). Alkalna voda i cementni mulj mogu onečistiti tlo, oborinsku odvodnju ili more, a sanacija zahtijeva uklanjanje tla (P=4). Z=12.
	-

	A-07
	Građevni otpad (beton, opeka, metal, drvo, miješani)
	Građevni otpad nastaje na svakom gradilištu, osobito pri rekonstrukcijama (V=5). Količine su velike, a razvrstavanje i evidencija zakonska su obveza (P=3). Z=15.
	R-14, P-05

	A-08
	Opasni otpad (zauljeni otpad, sorbenti, ambalaža boja i kemikalija); miješanje s neopasnim
	Opasni otpad nastaje povremeno (V=3). Miješanje s neopasnim otpadom uzrokuje onečišćenje tla i voda i kršenje zakonskih obveza (P=4). Z=12.
	R-14

	A-11
	Izlijevanje goriva ili ulja
	Tankiranje je redovita aktivnost, a istjecanje je moguće približno jednom godišnje (V=3). Gorivo u oborinskoj odvodnji ili tlu zahtijeva vanjsku sanaciju (P=4). Vježba 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) pokazala je da oprema za zadržavanje nije uvijek na predviđenom mjestu. Z=12.
	R-15, P-06

	A-12
	Curenje ulja, maziva i hidrauličnog ulja
	Strojevi mogu povremeno propuštati, osobito stariji (V=3). Onečišćeno tlo mora se ukloniti kao opasni otpad (P=4). Z=12.
	R-10

	A-13
	Izlijevanje goriva ili ulja s plovila i strojeva
	Izvanredna situacija male vjerojatnosti (V=2), ali s mogućom dugotrajnom štetom za more i obalu (P=5). Značajan i prema pravilu P=5. Z=10.
	R-15, R-23

	A-14
	Zamućenje mora; poremećaj morskog dna; ispiranje materijala u more
	Pri podmorskim radovima zamućenje nastaje redovito (V=3). Morska staništa su osjetljiva, a oporavak dugotrajan (P=4). Z=12.
	R-23

	A-21
	Prašina
	Rušenje i brušenje česti su pri rekonstrukcijama i završnim radovima (V=4). Lokacije su u naselju uz osjetljive korisnike, uključujući djecu (P=3). Z=12.
	R-12, R-13
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MATRICA ASPEKATA I RIZIKA OKOLIŠA
V1.1

PRAĆENJE I PREISPITIVANJE
· Matrica se preispituje pri promjeni djelatnosti, otvaranju novog gradilišta, izmjeni propisa, nakon izvanredne situacije ili vježbe, nakon opravdane pritužbe te najmanje jednom godišnje u sklopu upravine ocjene (PROC-M1).
· Pri otvaranju novog gradilišta voditelj gradilišta i HSE referent provjeravaju primjenjivost aspekata na lokaciju i u ovu matricu upisuju aspekte specifične za lokaciju.
· Za značajne aspekte mjere se uključuju u PKI, PLAN-IIZS i, prema potrebi, u ciljeve (CILJ-IMS-01) i Program poboljšanja (PROG-PB).
· Rizici koji proizlaze iz značajnih aspekata vode se u registru rizika RIZ-IMS-01 (stupac Veza RIZ), a zakonski zahtjevi u Registru zakonskih zahtjeva FRM-IMS-08.
· Usklađenost matrice aspekata, registra rizika i registra zakonskih zahtjeva provjerava se u svakom internom auditu prema checklisti OBR-IA-IMS-01.
· Pri svakom preispitivanju upisuju se datum i povod u tablicu u nastavku.
Zapis preispitivanja
	Datum
	Povod
	Rezultat
	Proveo

	10.11.2025.
	Uspostava IMS-a
	Izrađena matrica v1.0
	MR

	25.09.2026.
	Zapažanje DNV RENRAJ-0004; preuzimanje projekta DV Pčelica
	Objedinjene evidencije aspekata; ujednačena metodologija; 22 aspekta, od toga 11 značajnih
	HSE referent i MR


Odobrenje
	Uloga
	Ime i prezime
	Potpis
	Datum

	Izradio: HSE referent
	Krešimir Peša, dipl. ing.
	
	

	Pregledao: Predstavnik uprave (MR)
	Rinalda Kalmeta
	
	

	Odobrio: Direktor
	Ivan Mažer
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