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	Zapisnik vježbe pripravnosti i reagiranja
	Oznaka zapisa: ZAP-VJ-01 (obrazac FRM-IMS-19)
Stranica:   1/2

	
	
	Izdanje / datum
1.0 / 22.09.2026.



ZAPISNIK VJEŽBE PRIPRAVNOSTI I REAGIRANJA

Oznaka zapisa: ZAP-VJ-01 (izrađen na obrascu FRM-IMS-19, v1.0)
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / HSE
Status: Zapis. Datum provedbe vježbe 14.09.2026., zapisnik sastavljen 22.09.2026.
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
Povezani dokumenti: PROC-IMS-09 (Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama), PLAN-IIZS-03, FRM-IMS-01 (Lista prisutnosti), FRM-IMS-03 (Prijava nesukladnosti)
Zahtjev norme: ISO 14001:2015, t. 8.2 (Pripravnost i reagiranje na izvanredne situacije)
	Datum izdavanja:
	22.09.2026.


Osnovni podaci
	Lokacija vježbe:
	Gradilište rekonstrukcije dječjeg vrtića Pčelica, Zadar

	Datum vježbe:
	14.09.2026.

	Vrijeme početka / završetka:
	09:30 - 10:15

	Vrsta scenarija:
	IIZS-03 Izlijevanje goriva pri tankiranju stroja (okolišni scenarij)

	Voditelj vježbe:
	Krešimir Peša, dipl. ing., HSE referent

	Broj sudionika (prema FRM-IMS-01):
	4 (prema listi prisutnosti FRM-IMS-01, prilog 1)

	Najavljena ili nenajavljena vježba:
	nenajavljena

	Uključene vanjske službe (DA/NE, koje):
	NE - vježba je provedena internim snagama


Scenarij vježbe
Kratak opis pretpostavljenog događaja, mjesta nastanka i očekivanog odgovora.
	Opis scenarija:

	Pri tankiranju mini bagera iz prijenosne posude na asfaltiranom dijelu gradilišta dolazi do istjecanja dizelskog goriva. Gradilište je ograđeno i smješteno u stambenom okruženju, s asfaltiranim prilazom i slivnicima oborinske odvodnje uz rub prilaza te zelenom površinom budućeg igrališta uz objekt.

	Provjerava se brzina uočavanja i dojave, zaustavljanje pretakanja, ograđivanje mjesta, prekrivanje najbližeg slivnika, primjena apsorbenata, sprječavanje otjecanja u oborinsku odvodnju i u tlo zelene površine, te zbrinjavanje onečišćenog materijala kao opasnog otpada.

	Vježba je provedena prema PROC-IMS-09 i PLAN-IIZS, scenarij IIZS-03. Zbog blizine stambenih zgrada i korisnika susjednih objekata provjerena je i zatvorenost gradilišta tijekom intervencije.

	


Tijek vježbe
	Vrijeme
	Aktivnost
	Napomena

	09:30
	Uočavanje istjecanja i dojava voditelju gradilišta
	Uočio radnik pri tankiranju

	09:32
	Zaustavljanje pretakanja i isključivanje stroja
	Izvršeno bez zastoja

	09:35
	Ograđivanje mjesta i provjera da je gradilište zatvoreno za pristup
	Postavljena tri čunja i traka

	09:40
	Dolazak HSE referenta i procjena opsega
	Procjena opsega i odluka o načinu sanacije

	09:48
	Prekrivanje slivnika i postavljanje apsorbenata oko mjesta istjecanja
	Prekrivač za slivnik pronađen u drugom kontejneru

	10:05
	Prikupljanje onečišćenog materijala u označenu posudu
	Onečišćeni materijal zbrinut kao opasni otpad i evidentiran u očevidniku otpada


Mjerila uspješnosti
	Mjerilo
	Ciljna vrijednost
	Ostvareno
	Ocjena

	Vrijeme od uočavanja do dojave
	do 2 minute
	2 minute
	zadovoljava

	Vrijeme do zaustavljanja izvora istjecanja
	do 5 minuta
	2 minute
	zadovoljava

	Potpunost evidencije sudionika
	100 % sudionika
	4 od 4
	zadovoljava

	Dostupnost i ispravnost opreme
	sva oprema na predviđenom mjestu na gradilištu
	apsorbenti na mjestu, prekrivač za slivnik u drugom kontejneru i neoznačen
	djelomično

	Poznavanje uloga i zadataka
	svi sudionici znaju svoju ulogu
	dvoje od četiri sudionika nije znalo gdje je oprema na ovom gradilištu
	djelomično

	Sprječavanje utjecaja na okoliš
	bez ulaska goriva u oborinsku odvodnju i bez upijanja u tlo zelene površine
	bez ulaska u slivnik i bez onečišćenja zelene površine
	zadovoljava


Uočena odstupanja
	Br.
	Opis odstupanja
	Ozbiljnost
	Prijavljeno u FRM-IMS-03 (DA/NE)

	1
	Prekrivač za slivnik i barijere za zadržavanje nisu bili na predviđenom mjestu ni označeni, nego u drugom kontejneru, što je odgodilo prekrivanje slivnika.
	srednja
	DA - prijava nesukladnosti ispunjava se uz ovaj zapisnik

	2
	Dvoje radnika nije bilo upoznato s mjestom opreme za intervenciju na ovom gradilištu.
	niska
	NE - riješeno uputom na licu mjesta

	3
	Ostala odstupanja nisu utvrđena.
	-
	-


Za svako odstupanje koje predstavlja nesukladnost ispunjava se FRM-IMS-03.
Ocjena uspješnosti vježbe
	Ocjena (označiti):        uspješna        ☒ uspješna s primjedbama        neuspješna

	Obrazloženje ocjene: Dojava i zaustavljanje izvora istjecanja provedeni su unutar ciljnih vrijednosti i nije došlo do otjecanja prema oborinskom kanalu, čime je osnovni cilj vježbe ostvaren. Primjedbe se odnose na dostupnost i označenost opreme za zadržavanje te na upoznatost novozaposlenih radnika, za što su utvrđene korektivne radnje.



Poboljšanja i korektivne radnje
	Radnja
	Odgovorna osoba
	Rok
	Status

	Na svakom gradilištu odrediti i označiti jedno mjesto za opremu za intervenciju (apsorbenti, prekrivač za slivnik, barijere) i unijeti ga u lokacijski dodatak plana pripravnosti (PLAN-IIZS-L).
	HSE referent
	31.10.2026.
	otvoreno

	Lokaciju i način uporabe opreme za intervenciju uvrstiti u uvodni razgovor pri dolasku radnika na novo gradilište.
	MR i HSE referent
	31.10.2026.
	otvoreno

	Uvesti tromjesečnu provjeru kompletnosti opreme za intervenciju na aktivnim gradilištima.
	Voditelji gradilišta
	31.12.2026.
	otvoreno


Radnje se prenose u PROG-PB (Program poboljšanja IMS-a) i prate do zatvaranja.
Ulaz u upravinu ocjenu
Ovaj zapisnik obvezan je ulazni podatak upravine ocjene prema PROC-M1 i t. 9.3.2 normi ISO 9001 i ISO 14001. Datum upravine ocjene na kojoj je razmatran: 14.09.2026. (ZAP-UO-2026-01)
Prilozi
1. Lista prisutnosti (FRM-IMS-01)
2. Fotodokumentacija, ako postoji
3. Prijave nesukladnosti (FRM-IMS-03), ako su nastale
Potpisi
	Voditelj vježbe:
	Krešimir Peša, dipl. ing.
	Datum:
	22.09.2026.

	Predstavnik uprave (MR):
	Rinalda Kalmeta
	Datum:
	22.09.2026.

	Direktor:
	Ivan Mažer
	Datum:
	22.09.2026.
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